○ 5축 건드릴 입찰 규격

순번	구 분		세부 내용	비 고
1	공동활용장비명		5축 건드릴(1식)
2	건드릴 회전축(軸)		5축 이상일 것	자료 제시
3	건드릴 가공깊이(mm)		1,500mm일 것	자료 제시
4	공작물 허용 무게(Ton)		15톤 이상일 것	자료 제시
5	회전 테이블 크기(mm)		가로(1,800) / 세로(1,800) 이상일 것	자료 제시
6	테이블 회전 각도		360도 가능할 것	자료 제시
7	이동거리 (mm)	X축(좌우)	2,500mm 이상일 것	자료 제시
		Y축(수직)	1,500mm 이상일 것	자료 제시
		Z축(후방)	800mm 이상일 것	자료 제시
		W축(건드릴)	1,500mm 이상일 것	자료 제시
8	건드릴 틸팅각	시계방향	15도 이상일 것	자료 제시
		반시계방향	25도 이상일 것	자료 제시
9	공작물 면삭기능		3D 면삭 가능할 것	자료 제시
10	3D CAM S/W		3D CAM S/W 포함할 것	Mold Focus
11	장비 안전차폐 판넬		Full Cover 형태일 것(상부 제외)	카다로그 제시
12	장비 설치 조건		지상 고정 기준일 것	자료 제시
13	칩 컨베이어		기능 보유할 것	사양 제시
14	오일 쿨러		기능 보유할 것	사양 제시
15	필요 전력		인입전기 380V 일 것	사양 제시
16	장비 보증 기간		1년 이상일 것	기간 제시
17	장비운용 교육		현장 교육 포함	기간 제시
18	칩 오일분리 기능		장치 포함할 것(옵션)	사양 제시
19	건드릴 연마기능		장치 포함할 것(옵션)	사양 제시
20	90° Angle Plate		장치 포함할 것(옵션)	사양 제시
21	오토센터링 장치		기능 포함할 것(옵션)	사양 제시
22	건드릴 기본 Tool		기본 Tool 포함할 것(옵션)	사양표 참조
23	장비 설치		2021년 12말 한	시운전 포함
24	장비 가격		798,322천원	VAT별도

울산금형산업협동조합

※ 해당 장비의 규격 확인이 가능한 제품명과 카다로그 혹은 규격표를 첨부 할 것.