○ 수평형 머시닝 센터 장비 입찰 규격

울산금형산업협동조합

1) 장비사양( 수평형 머시닝 센터)

순번	구 분		세부 내용	비 고
1	공동활용장비명		수평 머시닝 센터(1식)	사양제시
2	PALLET 최대허용하중		2톤 이상일 것	사양제시
3	PALLET 크기		800 X 800 mm	사양제시
4	APC 회전시 분할 각도		90도	사양제시
5	PALLET타입		24-M16 X P2.0	사양제시
6	PALLET 분할 각도		0.001도 가능할 것	사양제시
7	이동 거리 (mm)	X축(좌우)	1,400mm 이상일 것	사양제시
		Y축(수직)	1,200mm 이상일 것	사양제시
		Z축(후방)	1,370mm 이상일 것	사양제시
8	절삭 이송 속도		25,000mm/min 이상일 것	사양제시
9	급속이송속도(X,Y,Z축)		50m/min 이상일 것	사양제시
10	PALLET 보유수		2EA	사양제시
11	PALLET 교환시간		16초 이하	사양제시
12	APC 회전시 분할 각도		90도	사양제시
13	최대 스핀들 속도		15000 r/min 이상	사양제시
14	공구형식		HSK100A	사양제시
15	공구보유수		40개 이상	사양제시
16	최대 공구경		320mm 이상 (인접포트 공구 있는 경우 125mm 이상)	사양제시
17	최대공구길이		630mm 이상	사양제시
18
	최대공구중량		25kg 이상	사양제시
	공구교환시간 Tool to Tool		2.5초 이하	사양제시
19
20	최대스핀들모터출력		37kw/30kw	사양제시
21	X/Y/Z축 이송계 타입		롤러타입 LM가이드웨이 적용	사양제시

2) NC 사양(FUNUC 31i PULS)

순번	구 분	세부 내용	비 고
1	제어축수	4축	사양 제시
2	동시제어축수	4축	사양 제시
3	최소제어단위	0.001mm / 0.0001 inch	사양 제시
4	절삭이송 오버라이드	0 – 200%	사양 제시
5	공구경보정	G40~42	사양 제시
6	공구길이보정	G43,G44,G49	사양 제시
7	공구옵셋개수	400 pairs	사양 제시
8	MDI / DISPLAY(표시화면)	15“ Color LCD, 터치패널	사양 제시
9	AICC (선독기능)	600 Block 이상	사양 제시
10	스핀들 오리엔테이션		사양 제시
11	스핀들이송속도	10 X 150 (10% increments)	사양 제시
12	Rigid Tapping(리지드탭핑)	G84, G74	사양 제시
13	수동 핸들 이송	x1, x10, x100 (per pulse)	사양 제시
14	원점복귀	G27, G28, G18	사양 제시
15	자기진단기능		사양 제시
16	Partprogram storage	4MB	사양 제시
17	등록 프로그램수	1000ea	사양제시
18	절대/증분지령	G90, G91	사양 제시
19	자동좌표계설정		사양 제시
20	데이터 전송	RS232C, Ethernet 기능	사양 제시

※ 해당 장비의 규격 확인이 가능한 제품명과 카다로그 혹은 규격표를 첨부 할 것.

3) 부속품 사양

순번	품명	규격
1	스핀들 냉각장치	(장비 표준품)
2	로터리테이블	0.001도 분할각 (장비 표준품)
3	플러싱 쿨런트	(장비 표준품)
4	플러드 쿨런트	0.7 MPA 이상 (장비 표준품)
5	주축관통 쿨런트	3.0kw 3.0mpa cyclon fliter type
6	스핀들 에어커튼
7	샤워쿨런트
8	에어블로우
9	자동문	front
10	칩컨베어 / 칩버켓	HINGED / 380L 이상
11	자동공작물측정장치	RMP60
12	자동공구계측장치	TS27R
13	쿨런트건
14	에어건
15	형광등	강전반 內
16	자동절전기능
17	데이터서버	FUCTION & MEMORY CARD 4GB 이상
18	샘플 3종 가공 Try Out	치구포함 / 제작처 22 Man day 반영
19	현지 Try Out	22 Man day 반영

4) 공구 Tool

순번	품명	규격
1	Face mill	D80,Z8,R4.0
2	Endmill	D45,Z4,R4
3	Drill	D14.0
4	Tap	M16xP2.0 TAP
5	Drill	D18.0 Drill
6	Drill	D17.8 Drill
7	Reamer	D18,Z4
8	Endmill	D25,Z4
9	Form drill	D32,Z2 FORM
10	Drill	D8.5xC1.0
11	Tap	M10xP1.5 TAP
12	Form endmill	D25,Z2
13	Form drill	D28.8xCxD33(R2.0)
14	Reamer	D29,Z6
15	Endmill	D2,Z4,R2.0
16	Ball Endmill	D10,Z4,R5.0
17	Endmill	D50x90도 Cutter
18	Face mill	D100,Z10,R20

※ 각 공구 사양별로 HOLDER, ADAPTER, COLLET CHUCK, COLLET는 각각 1set씩 보유하고 INSERT 또는 DRILL류는 각각 5set씩 보유한다.