○ 수평형 터닝 센터 장비 입찰 규격

울산금형산업협동조합

1) 장비사양( 수평형 터닝 센터)

순번	구 분	세부 내용	비 고
1	베드 위의 스윙	790mm 이상	사양제시
2	새들 위의 스윙	590mm 이상	사양제시
3	추천 가공경	380mm 이상	사양제시
4	최대 가공경	550mm 이상	사양제시
5	최대 가공 길이	1042mm 이상	사양제시
6	척 크기	15inch	사양제시
7	척 가공 무게 (척 무게 포함)	870kg 이상	사양제시
8	샤프트 가공 무게 (척 무게포 함)	1700kg 이상	사양제시
9	봉재 가공경	116.5mm 이상	사양제시
10	이송거리 X/Z축	352 / 1105mm 이상	사양제시
11	급속이송속도 X/Z축	16 / 20m/min 이상	사양제시
12	최대 스핀들 속도	2000r/min 이상	사양제시
13	최대 스핀들 토크	2379N·m 이상	사양제시
14	스핀들 베어링 내경	180mm 이상	사양제시
15	스핀들 관통경	132mm 이상	사양제시
16	최대 공구 부착수	12ea	사양제시
17	외경 공구 크기	32 x 32mm 이상	사양제시
18	터렛 인덱싱 시간	0.25s 이하	사양제시
19	심압대 이송거리	1000mm 이상	사양제시
20	심압대 퀼 직경	120mm 이상	사양제시
21	심압대 퀼 이송거리	120mm 이상	사양제시
22	심압대 퀼 테이퍼	MT#6라이브	사양제시
23	NC사양	FANUC 0i PLUS	사양제시

※ 해당 장비의 규격 확인이 가능한 제품명과 카다로그 혹은 규격표를 첨부 할 것.

2) 부속품 사양

순번	품명	규격
1	터렛 공구보유수	12EA
2	칩컨베어	HINGED
3	칩버켓	380L 이상
4	오일스키머	벨트타입
5	쿨런트 펌프	1.1KW
6	3색등	Red/Yellow/Green
7	가공 Try Out 및 교육	제작처 10 Man day 반영
8	UTILITY 공사	전기 및 air 공급
9	에어컴프레셔	10마력 이상

3) 공구 Tool

순번	품명	규격
1	O.D HOLDER	PCLNR 3232 P12 (T/T) 4EA (인서트 20EA)
2	I.D 보오링바	S40T S25T 각2EA (인서트 20EA)
3	외경 HOLDER	TTFPR 25-250-6 2ER (인서트 10EA)
4	짚드릴	STD-V21050D-S25,40 각2EA (인서트 20EA)
5	밀릴용 인서트	SPMG 060204 DG TT9030 외 20EA
6	테이퍼드릴	50mm 32mm 각1EA